{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Puissance frigorifique","Puissance frigorifique-=-Puissance totale","","Puissance frigorifique-=-Puissance totale-=-À grande vitesse de ventilation-=-kW","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Puissance totale","","Puissance calorifique-=-Puissance totale-=-À grande vitesse de ventilation-=-kW","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Puissance absorbée - 50Hz-=-Rafraîchissement","","Puissance absorbée - 50Hz-=-Rafraîchissement-=-À grande vitesse de ventilation-=-kW","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Puissance absorbée - 50Hz-=-Chauffage","","Puissance absorbée - 50Hz-=-Chauffage-=-À grande vitesse de ventilation-=-kW","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Dimensions","Dimensions-=-Unité","","Dimensions-=-Unité-=-Hauteur-=-mm","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Dimensions-=-Unité-=-Largeur-=-mm","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Dimensions-=-Unité-=-Profondeur-=-mm","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Poids","Poids-=-Unité-=-kg","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Caisson","Caisson-=-Couleur","","","","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc"]
["Ventilateur","Ventilateur-=-Débit d'air - 50Hz","Ventilateur-=-Débit d'air - 50Hz-=-Rafraîchissement","Ventilateur-=-Débit d'air - 50Hz-=-Rafraîchissement-=-À grande vitesse de ventilation-=-m³/min","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Ventilateur-=-Débit d'air - 50Hz-=-Rafraîchissement-=-À petite vitesse de ventilation-=-m³/min","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Niveau de puissance sonore","Niveau de puissance sonore-=-Rafraîchissement","","Niveau de puissance sonore-=-Rafraîchissement-=-À grande vitesse de ventilation-=-dBA","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Niveau de pression sonore","Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement","","Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-À grande vitesse de ventilation-=-dBA","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-À vitesse moyenne de ventilation-=-dBA","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-À petite vitesse de ventilation-=-dBA","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Niveau de pression sonore-=-Chauffage","","Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-À grande vitesse de ventilation-=-dBA","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-À vitesse moyenne de ventilation-=-dBA","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-À petite vitesse de ventilation-=-dBA","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Raccords de tuyauterie","Raccords de tuyauterie-=-Liquide","","Raccords de tuyauterie-=-Liquide-=-Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","Raccords de tuyauterie-=-Liquide-=-DE-=-mm","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Raccords de tuyauterie-=-Gaz","","Raccords de tuyauterie-=-Gaz-=-Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","Raccords de tuyauterie-=-Gaz-=-DE-=-mm","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Raccords de tuyauterie-=-Évacuation","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Filtre à air","Filtre à air-=-Type","","","","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable","Amovible/lavable"]
["Standard Accessories","Installation plate","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Précautions générales de sécurité","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Attache-câble","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Heat insulating tape","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation pattern","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentation électrique","Alimentation électrique-=-Nom","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Alimentation électrique-=-Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Alimentation électrique-=-Fréquence-=-Hz","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Courant - 50 Hz","Courant - 50 Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notes","","","","","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,0°CBH ; temp. extérieure 35°CBS","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,0°CBH ; temp. extérieure 35°CBS","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,0°CBH ; temp. extérieure 35°CBS","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,0°CBH ; temp. extérieure 35°CBS","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,0°CBH ; temp. extérieure 35°CBS","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,0°CBH ; temp. extérieure 35°CBS","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,0°CBH ; temp. extérieure 35°CBS"]
["","","","","","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH"]
["","","","","","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","","(4) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(7) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(8) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(9) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]