{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Sound pressure level","Heating","","At high fan speed","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","At low fan speed","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Cooling","","At low fan speed","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","At high fan speed","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Standard Accessories","Manuel d'installation et d'exploitation","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Panneau d'installation","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Schéma d'installation","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Bande isolante","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Attaches","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vis","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Refrigerant","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Power input - 50Hz","Cooling","","At high fan speed","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Heating","","At high fan speed","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Cooling capacity","Total capacity","","At high fan speed","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gas","","OD","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Drain","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Cooling","","At high fan speed","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Air filter","Type","","","","Réseau de résine lavable","Réseau de résine lavable","Réseau de résine lavable","Réseau de résine lavable","Réseau de résine lavable","Réseau de résine lavable","Réseau de résine lavable"]
["Dimensions","Unit","","Width","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Depth","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Height","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Casing","Colour","","","","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc"]
["Weight","Unit","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Fan","Air flow rate - 50Hz","Cooling","At high fan speed","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","At low fan speed","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Heating capacity","Total capacity","","At high fan speed","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Current - 50Hz","Maximum fuse amps (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Name","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m (horizontale)"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)"]
["","","","","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","","(4) - Les niveaux sonores sont mesurés dans une pièce anéchoïque.","(4) - Les niveaux sonores sont mesurés dans une pièce anéchoïque.","(4) - Les niveaux sonores sont mesurés dans une pièce anéchoïque.","(4) - Les niveaux sonores sont mesurés dans une pièce anéchoïque.","(4) - Les niveaux sonores sont mesurés dans une pièce anéchoïque.","(4) - Les niveaux sonores sont mesurés dans une pièce anéchoïque.","(4) - Les niveaux sonores sont mesurés dans une pièce anéchoïque."]
["","","","","","(5) - Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.","(5) - Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.","(5) - Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.","(5) - Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.","(5) - Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.","(5) - Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.","(5) - Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation."]
["","","","","","(6) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(6) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(6) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(6) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(6) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(6) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(6) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité."]
["","","","","","(7) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(7) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(7) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(7) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(7) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(7) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(7) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(8) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(8) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(8) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(8) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(8) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(8) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(8) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(12) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(12) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(12) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(12) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(12) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(12) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(12) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(13) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(13) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(13) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(13) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(13) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(13) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(13) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A."]
["","","","","","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA"]